## JB-11型磁力搅拌器(2023)

白色的游戏机

低可信度描述已自动生成

主要特点

* 高清液晶屏，实时显示搅拌速率
* 搅拌速率随时可调，转速范围(100~1800) rpm
* 搅拌容量最大支持1L
* 单旋钮控制，支持正向旋转模式
* 支持快速启动功能，自动记忆关机前设定转速
* 支持不同尺寸磁力搅拌珠、不同溶液体积，确保搅拌子旋转平稳
* 电极固定支架最多支持3个电极，适用于电化学、滴定等分析测试
* 标配磁力搅拌珠

技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | JB-11 |
| 最大搅拌容量 | 1000mL |
| 转速范围 | (100～1800)rpm |
| 转速示值误差 | ±5% 或±10rpm |
| 工作台面尺寸 | 135mm×135mm |
| 工作面材质 | PC+ABS |
| 磁力搅拌珠 | φ6×20mm |
| 使用环境 | 环境温度：(0～40)℃,相对湿度：不大于85% |
| 供电电源 | 电源适配器(输入：AC 100～240V；输出：DC 9V) |
| 尺寸(mm)，重量(kg) | 135×195×55，约0.5 |
| 包装尺寸(mm)，毛重(kg) |  |