## PHS-3C型pH计

****

主要特点

* 6.0英寸高清液晶显示，按键操作
* 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
* 支持IP54防护等级
* 标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂

智能检测、自动识别

* 智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式
* 支持手动温度补偿
* 支持(1~3)点pH电极标定
* 自动识别GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液

数据管理

* 支持数据存储(50套)、查阅、删除

技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 型号技术参数 | PHS-3C |
| 仪器级别 | 0.01级 |
| mV | 范围 | (-1999～1999)mV |
| 最小分辨率 | 1 mV |
| 电子单元示值误差 | ±0.1%FS |
| pH | 范围 | (-2.00～18.00)pH |
| 最小分辨率 | 0.01pH |
| 电子单元示值误差 | ±0.01pH |
| 电源 | 电源适配器(输入：AC(100~240)V ，输出：DC20V/1500mA) |
| 尺寸(mm)，重量(kg) | 242×195×68，0.9 |
| 包装尺寸(mm)，毛重(kg) | 350×280×220，2.0 |